ИНФОРМАЦИЯ

Согласно данным мониторинга территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе (*от 27.02.2024 № 53-03-03/05-196-2024*) о состоянии питьевого водоснабжения населения Шимского муниципального района в точках отбора:

Разводящая сеть п. Шимск, ул. Новгородская, д.37 (дом-интернат им. Ушинского) точка СГМ № 2402 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: железо общее (0,85+-0,17), мутность (5,2+-1,0) (протокол № 53-01-50/00420-24 от 26.02.2024 г.)

Разводящая сеть п. Шимск, ул. Коммунальная, д.19 (школа) точка СГМ № 2411 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: железо общее (1,08+-0,16), мутность (5,3+-1,1), алюминий (более 0,56) (протокол № 53-01-50/00421-24 от 26.02.2024 г.)

ВОС п. Шимск, ул. Шелонская, д.2 точка СГМ № 2403 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: железо общее (0,49+-0,10), мутность (4,6+-0,9) (протокол № 53-01-50/00418-24 от 26.02.2024 г.)